{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Intro","Planungshinweise (3)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":13,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Intro","index":0,"n_rows":48,"n_cols":4,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[5,2,5,3],[3,2,3,6],[2,0,2,6],[1,0,1,6],[47,2,47,3],[8,2,8,3]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"In diesem Katalog finden Sie eine Zusammenstellung von häufig verwendenten Planungshinweisen mit Bezug auf das Thema \"Anpassung an den Klimawandel - Hitze und menschliche Gesundheit\".\nDieser Katalog soll Ihnen dabei helfen, für Ihre lokale Situation auf Basis einer Analyse Ihres Stadtklimas entsprechende Hinweise zu formulieren. Das Ziel ist jeweils, bestehende Belastungspotentiale zu senken bzw. abzubauen und bestehende Ausgleichspotentiale zu sichern und zu schützen. \nDer Katalog ist im Zusammenhang mit dem \"Handlungsleitfaden zur kommunalen Klimaanpassung in Hessen\" innerhalb des Projektes „Klimawandel in der Praxis“ (KLIMPRAX Stadtklima) des Fachzentrums Klimawandel und Anpassung im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) entstanden und bezieht sich hinsichtlich der Raumkategorien auf die dort beschriebenen Methoden zur Bildung dieser Kategorien."]
[]
[null,"Zum Umgang mit dem Katalog"]
[null,null,"Die Funktionen im Katalog bieten Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem Thema Planunghinweise umzugehen. Wenn Sie zum Beispiel aus Sicht eines bestimmten Wirkungsfeldes Anregungen suchen, welche Beiträge zum Umgang mit dem Thema Hitze in der Planung in dem jeweiligen Wirkungsfeld möglich sind, können Sie nach den Wirkungsfeldern filtern.\nWenn Sie für eine bestimmte Raumkategorie gezielt nach Möglichkeiten suchen, Belastungen zu verringern oder Ausgleichsfunktionen zu erhalten und zu unterstützen, können Sie nach den Raumkategorien filtern. \nIn den Erläuterungen finden Sie Hinweise, mit welchen Instrumenten entsprechende Planungen und Maßnahmen umgesetzt werden können. So gibt es für einige Planungshinweise die Möglichkeit, diese über die Bauleitplanung umzusetzen. Für andere Planungshinweise bietet es sich an, diese gezielt über die Landschaftsplanung anzugehen. Häufig gibt es mehrere Möglichkeiten und Wege, Planungshinweise und daraus abgeleitete Maßnahmen zu verankern und umzusetzen, so können Sie viele Beispielmaßnahmen flankieren mit Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Beratung.\nEine besondere Stellung haben die Planungshinweise und Beispielmaßnahmen zum Wirkungsfeld \"Menschliche Gesundheit\". Durch die Aufnahme dieses Handlungsfeldes wird der Adressatenkreis der Planungshinweise deutlich erweitert, neben den planerischen Disziplinen (Raum-/Stadtplanung, Grünordnung-/Freiflächenplanung) sind hiermit auch andere Akteursgruppen innerhalb der kommunalen Verwaltung angesprochen, z.B. Sozialämter und das Krisenmanagement."]
[]
[null,"Filterkriterien"]
[null,null,"nach Wirkungsfeld des Planungshinweises","Durch diese Kategorie wird das Wirkungsfeld der Planungshinweise angezeigt.\nKategorien: Grün- und Freiflächennutzung, Gebäude und Baumaterialien, Menschliche Gesundheit, Raum- und Siedlungsstruktur, Mobilität und Verkehr."]
[]
[null,null,"nach Raumkategorien","Planungshinweise können gezielt für bestimmte Belastungs- und Ausgleichsräume gesucht werden."]
[]
[null,"Erläuterung der weiteren Felder"]
[null,null,"Nr. ","Nummerierung der Planungshinweise"]
[]
[null,null,"Planungshinweis","Allgemein formulierte Planungshinweise, welche Kommunen für die betroffenen Belastungs- und Ausgleichsräume bei der zukünftigen Planung berücksichtigen können."]
[]
[null,null,"Beispielmaßnahmen","Maßnahmenbeispiele konkretisieren die Planungshinweise und bieten eine Grundlage für die Überlegungen zu weiteren, detaillierten und örtlich angepassten Maßnahmen."]
[]
[null,null,"Umsetzung","Hier werden (nicht abschließend) Möglichkeiten zur Umsetzung der genannten Beispielmaßnahmen zu den Planungshinweisen aufgezeigt. Die Anregungen sind aus verschiedenen Projekten und Planungen in Deutschland sowie aus dem Ausland zusammengetragen."]
[]
[null,null,"Instrumente","In der Spalte \"Instrumente\" finden Sie Hinweise, mit Hilfe welcher Instrumente eine Umsetzung möglich ist. Bei zahlreichen Beispielmaßnahmen können mehrere Instrumente miteinander kombiniert werden bzw. Sie können die Umsetzung entsprechend der lokalen Situation gestalten. Auch diese Nennung ist nicht abschließend, es gibt sicher weitere Möglichkeiten, die Planungshinweise umzusetzen."]
[null,null,"Bebauungsplan","Umsetzung durch Festsetzungen im Bebauungsplan möglich."]
[null,null,"Flächennutzungsplan","Umsetzung durch Darstellung im Flächennutzungsplan möglich."]
[null,null,"Landschaftsplan","Umsetzung durch Aufnahme in den Landschaftsplan - ggf. durch thematische Karten/Analysen - möglich"]
[null,null,"Satzung","Umsetzung durch lokale Satzungen (Gestaltungssatzung, Baumschutzsatzung etc.) möglich."]
[null,null,"Konzept","Für die Umsetzung ist i.d.R. die Erstellung eines kommunalen Konzepts zu empfehlen."]
[null,null,"Beratung","Umsetzung durch Beratung entsprechender Zielgruppen möglich."]
[null,null,"Förderung","Umsetzung kann durch kommunale Förderangebote unterstützt werden."]
[null,null,"Information","Umsetzung kann durch entsprechende Information an die Zielgruppen unterstützt werden."]
[null,null,"eigene Ausführung","Die Umsetzung kann innerhalb der kommunalen Verwaltung erfolgen, z.B. durch entsprechende Vorgaben an den Bauhof, Betriebshöfe, für die Grünflächenpflege etc."]
[null,null,"Vorgaben Wettbewerbe, VEP","Umsetzung über entsprechend Vorgaben für städtebauliche Wettbewerbe, Vorhaben- und Entwicklungspläne etc."]
[null,null,"Anordnung","In Einzelfällen kann eine Anordnung (z.B. zur Beseitigung baulicher Anlagen) bei der Umsetzung notwendig sein."]
[null,null,"Fachplanung","Umsetzung über entsprechende Fachplanungen, z.B. im Verkehrwesen."]
[]
[null,null,"Raumkategorie A","Ausgleichsräume dienen dem lokalklimatischen Ausgleich (z.B. Kaltluftentstehung und Versorgung von Belastungsräumen mit Kaltluft). Sie sind von besonderer Bedeutung für die Durchlüftung und Abkühlung von Belastungsgebieten. "]
[]
[null,null,"Raumkategorie B","In Siedlungsräumen mit hoher/mittlerer bioklimatischer Belastung liegen für den betrachteten Raum überdurchschnittliche Wärmebelastungen vor."]
[]
[null,null,"Raumkategorie C","In diesen Siedlungsräumen ist eine unterdurchschnittliche (im Vergleich der Siedlungsgebiete im Stadtgebiet) Wärmebelastung gegeben."]
[]
[null,null,"Raumkategorie D","In diesen Siedlungsräumen ist eine im Vergleich geringe Wärmebelastung gegeben, die Situation kann als positiv angesehen werden.\n"]
[]
[null,"Technische Voraussetzungen"]
[null,null,"Der Planungshinweiskatalog ist für das Programm Microsoft Excel 2010 optimiert. Zur Nutzung der Anzeige- und Filteroptionen müssen die Makros aktiviert werden."]

{"sheet":"Planungshinweise (3)","index":1,"n_rows":90,"n_cols":13,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,3,58,3],[21,1,23,1],[21,0,23,0],[40,1,42,1],[40,0,42,0],[46,2,48,2],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[52,0,59,0],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[33,0,39,0],[33,2,39,2],[40,2,42,2],[24,3,25,3],[22,3,23,3],[27,3,29,3],[27,2,29,2],[27,0,29,0],[24,1,26,1],[24,2,26,2],[21,2,23,2],[33,1,39,1],[27,1,29,1],[9,1,12,1],[9,0,12,0],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[9,2,12,2],[0,6,0,9],[5,0,5,9],[6,6,6,9],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[3,0,3,9],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[75,2,77,2],[75,1,77,1],[75,0,77,0],[68,1,71,1],[68,2,71,2],[68,0,71,0],[72,2,74,2],[72,1,74,1],[72,0,74,0],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[61,3,62,3],[16,0,18,0],[19,1,20,1],[19,0,20,0],[19,2,20,2],[60,0,63,0],[60,1,63,1],[60,2,63,2],[52,1,59,1],[52,2,59,2],[43,2,45,2],[43,1,45,1],[43,0,45,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[24,0,26,0],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[24,7,25,7],[24,8,25,8],[24,9,25,9]]}
[]
[]
[]
["Planungshinweiskatalog"]
[]
["Planungshinweiskatalog"]
["Nr.","Planungshinweis","Wirkungsfeld des Planungshinweises","Beispielmaßnahmen","Umsetzung","Instrumente","Raumkategorie"]
[null,null,null,null,null,null,"A ","B","C","D ",null,null,"Raumkategorie "]
[]
[1,"Planung und Festsetzung von Dach- und Fassadenbegrünung","Grün- und Freiflächennutzung","Festsetzung von Dachbegrünungen und Fassadenbegrünungen im Bebauungsplan","Die Dachform (Flachdach) kann auf Basis von § 91 HBO definiert werden, die Begrünung auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, der die Gemeinde u. a. zur Festsetzung von Bepflanzungen für Teile baulicher Anlagen ermächtigt. Beispiel: \"Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die undurchsichtigen Dachflächen über Gebäuden mit mehr als 10 qm Grundfläche flächendeckend zu bepflanzen. Ausnahmsweise sind über bis zu 40 % der Grundfläche andere Materialien zulässig, wenn dies für die Nutzung erneuerbarer Ressourcen (Sonnenlicht, Umgebungstemperatur etc.) erforderlich ist.\"","Bebauungsplan",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Kommunales Konzept der Dach- und Fassadenbegrünung im Landschaftsplan ","Ein gesamtstädtisches Konzept zur Dach- und Fassadenbegrünung kann als Fachkonzept zum Landschaftsplan erstellt werden. \nIm Landschaftsplan können darüber hinaus Maßnahmen zur Begrünung von Dächern und Fassaden für bestimmte Quartiere und Stadtteile dargestellt werden.","Konzept\nLandschaftsplan",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Initiierung von Beratungsprogrammen zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen ","Mit Hilfe von Beratungsprogrammen können insbesondere Privateigentümer*innen motiviert werden, Dach- und Fassadengrün an ihren Eigenheimen und Gewerbeobjekten zu installieren. \nZusätzliche Anreize können durch entsprechende Zuschüsse der Kommune zur Dachbegrünung gesetzt werden (Förderung). ","Beratung\nFörderung",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Schaffung von Investitionsprogrammen zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen  ","Inhalt solcher Programme sind beispielsweise indirekte Zuschüsse der Dachbegrünung bei gesplitteter Abwassersatzung, direkte Zuschüsse für Dach-  und Fassadenbegrünung oder direkte finanzielle Unterstützungen, die je nach Fall an Bedingungen geknüpft sind. Die Umsetzung erfolgt über entsprechende Konzepte.","Förderung\nKonzept ",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[2,"Versiegelung reduzieren durch …","Grün- und Freiflächennutzung","Entsiegelung öffentlicher Flächen","Für Maßnahmen zur Entsiegelung eignen sich z.B. Parkplätze aus Beton und Asphalt, diese Materialien können durch Pflaster mit mindestens 30% Fugenanteil, Rasensteine, Schotterrasen ersetzt werden. Auch Schulhöfe bieten häufig Potenziale für die Entsiegelung von Flächen. Entsprechende Entsiegelungspotenziale können z.B. im Landschaftsplan aufgezeigt werden.  ","Landschaftsplan\nKonzept",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Förderung der Entsiegelung privater Flächen ","Durch städtische Begrünungsberater kann eine kostenlose Beratung angeboten werden, um die Möglichkeiten der Förderung von privaten Entsiegelungsmaßnahmen zu erörtern und Unterstützung bei der Antragsstellung anzubieten. Gegenstand spezieller Förderangebote kann z.B. die gezielte Entsiegelung und Begrünung von Innenhöfen, Hinterhöfen etc. in dicht bebauten Stadtquartieren sein. \nDie Förderung kann kombiniert werden mit Vorteilen im Bereich der Regenwasserversickerung (z.B. gesplittete Abwassergebühren).","Beratung\nFörderung",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Sensibilisierung der Öffentlichkeit über Vorteile einer Entsiegelung ","In entsprechenden Informationsmaterialien können die Folgen einer hohen Versiegelung für die lokale Wärmeentwicklung im Baublock/Quartier aufgezeigt werden. Die Vorteile einer Entsiegelung durch positive Auswirkungen auf die Temperaturen werden dargelegt. Jedem Handlungsträger und Bürger können Informationen darüber vermittelt werden, wie sie vorhandene Versiegelungen gezielt reduzieren können.","Information",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[3,"Neuversiegelung begrenzen durch …","Grün- und Freiflächennutzung","Einführung ökologischer Standards zur Begrenzung der Versiegelung","Ökologische Standards umfassen z.B. eine maximal zulässige Versiegelung oder Schutzzonen zur Vermeidung von Versiegelung. Die ökologischen Standards sollen möglichst konkrete, orts-/flächenbezogene Aussagen beinhalten und bspw. im Landschaftsplan festgesetzt werden. ","Landschaftsplan ",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Festsetzung von Freiflächenanteilen bzw. reduzierter Versiegelung durch Vorgartensatzung","Durch eine Vorgartensatzung lässt sich die gärtnerische Gestaltung der Vorgärten festlegen. Somit kann die Nutzung als hauswirtschaftliche Flächen, als Arbeits-, Lager- oder Stellplatzflächen verhindert werden.","Satzung",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Sensibilisierung der Öffentlichkeit über Nachteile und Risiken der Versiegelung ","In entsprechenden Informationsmaterialien können die Folgen einer hohen Versiegelung für die lokale Wärmeentwicklung im Baublock/Quartier aufgezeigt werden. Jedem einzelnen Handlungsträger und Bürger können Informationen darüber vermittelt werden, wie diese Versiegelungen vermieden werden können.","Information",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[4,"Beschattung von öffentlichen Plätzen und Freiflächen durch …","Grün- und Freiflächennutzung","Erhalt von schattenspendenden Grünstrukturen, insb. großkroniger Bäume  durch Baumschutzsatzung","Auf Grundlage des § 29 BNatSchG ist es möglich Bäume im Innenbereich als \"Geschützte Landschaftsbestandteile\" mittels einer Baumschutzsatzung nach §12 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 HAGBNatSchG unter Schutz zu stellen. ","Satzung",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Neuanlage von schattenspendenden Grünstrukturen","Insbesondere in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr wie Plätzen, ÖPNV-Haltestellen, etc. bieten sich Pflanzungen von schattenspendenden Stadtbäumen besonders gut an (bei der Anordnung der Bäume in Straßenräumen und auf Plätzen ist unbedingt auf eine günstige Beschattungswirkung, gerade auch für Sitzgelegenheiten, zu achten). Entsprechende Pflanzungen können über den Landschaftsplan vorgesehen werden.\nFalls für entsprechende Gebiete ein Bebauungsplan erstellt wird, können Pflanzgebote über § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt werden.","Landschaftsplan\nBebauungsplan\nVorgaben Wettbewerbe, VEP ",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[5,"Baumstandorte auf zunehmende Hitze vorbereiten durch …","Grün- und Freiflächennutzung","Anpassung der Pflanzbedingungen an zunehmende Hitze und Trockenheit","Zur Anpassung an zunehmende Hitze und Trockenheit ist z.B. auf Folgendes zu achten: \n- Große Baumscheiben und Pflanzgruben\n- Schaffung von Niederschlagswasserzwischenspeichern und Versickerungsmöglichkeiten\n- Verbesserung der Durchlässigkeit der oberen Bodenschicht durch Einsatz von Stauden und Bodendeckern\n- Baumbeete mit wasserspeichernden Substraten angelegt, um großer Trockenheit vorzubeugen\n- Einbau von Bewässerungsrohren","Information\nBeratung\nEigene Ausführung\nVorgaben Wettbewerbe, VEP",null,"x","x","x",null,null,"b, c, d"]
[null,null,null,"Gewährleistung einer ausreichenden Pflege und Wasserversorgung auch in Trockenperioden","Die Grünflächenunterhaltung in der Stadt muss insgesamt auf Herausforderungen durch längere Hitze und Trockenheit angepasst werden. Möglichkeiten sind die Einrichtung automatischer Bewässerungsanlagen oder der Einbezug der Bevölkerung für bspw. \"Bewässerungskampagnen\" während Hitze- und  Trockenperioden. ","Information\nEigene Ausführung",null,"x","x","x",null,null,"b, c, d"]
[null,null,null,null,"Durch ein Baumkataster kann während Hitzeperioden die Identifizierung von besonders pflegebedürftigen Bäumen erleichtert werden, um so eine rechtzeitige Bewässerung zu gewährleisten.  ",null,null,null,null,null,null,null,"b, c, d"]
[6,"Auswahl geeigneter Pflanzenarten für Neupflanzungen","Grün- und Freiflächennutzung","Pflanzung von hitzeresistenten und schattenspendenden Stadtbäumen","Wichtig ist die Auswahl von hitze- und trockentoleranten Pflanzenarten bei Neupflanzungen (entsprechende Artenlisten gibt die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz GALK heraus). Dabei sollte im innerörtlichen Bereich zugunsten einer langfristigen Vitalität des Gehölzbestandes auch eine Verwendung nichtheimischer Arten möglich sein. Eine für die lokale Situation angepasste Auswahl entsprechender Arten kann im Landschaftsplan getroffen werden. Entsprechende Festsetzungen sind über § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB möglich.","Information\nBebauungsplan\nLandschaftsplan\nVorgaben Wettbewerbe, VEP","x","x","x","x",null,null,"a, b, c, d"]
[null,null,null,null,"Bei Neupflanzungen ist auf allergenes Risiko und auf die Resilienz der Bäume (z.B. Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten) zu achten.",null,null,null,null,null,null,null,"a, b, c, d"]
[null,null,null,"Vorgabe der Pflanzenarten im Grünordnungsplan bzw. Bebauungsplan auf Basis entsprechender Artenlisten der Landschaftsplanung","Plätze und Freiflächen mit einer guten Grünstruktur und schattenspendenden Bäumen sollten explizit als erhaltenswert ausgewiesen werden. Dies kann insbesondere im Landschaftsplan erfolgen, muss bei Bedarf dann auch in Bebauungspläne übernommen werden (z.B. durch § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen).","Landschaftsplan\nBebauungsplan  ","x","x","x","x",null,null,"a, b, c, d"]
[7,"Durchlüftungswege schaffen durch ...\n","Grün- und Freiflächennutzung"," Verbreiterung und Aktivierung von Durchlüftungswegen","Vorhandene Durchlüftungswege, die ggf. teilweise im Querschnitt bereits bebaut oder aus sonstigen Gründen nur eingeschränkt ihre Funktion erfüllen, können durch geeigente Maßnahmen (z.B. Rückbau von Baukörpern (bspw. durch das Rückbau- und Entsiegelungsgebot § 179 BauGB), Rücknahme hochwachsender Pflanzungen) erweitert und somit in ihrer Funktion verbessert werden. Gerade in bestehenden Quartieren trägt dies zu einer lokalen Verbesserung der Kaltluftausströmung bei.","Bebauungsplan\nAnordnung",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,null,"Sind entsprechende Stellen identifiziert, kann ggf. mit den Eigentümern das Gespräch gesucht und hinsichtlich der erwünschten Maßnahmen beraten werden. Soweit es sich um Grundstücke im Eigentum der Kommune handelt, können eigene Maßnahmen ergriffen werden.","Information\nBeratung\nBebauungsplan\nEigene Ausführung",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,null,"Durch die Freilegung von Bachläufen können neue Kaltluftleitbahnen geschaffen werden. Entsprechende Maßnahmen können im Landschaftsplan vorbereitet werden. Eine Umsetzung ist z.B. im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe möglich.","Landschaftsplan\nBebauungsplan\nEigene Ausführung",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[8,"Durchlüftungswege sichern durch ...\n","Grün- und Freiflächennutzung","Sicherung der Flächen mit Funktion eines Durchlüftungswegs","Die im Landschaftsplan bzw. Grünordnungsplan dargestellten Durchlüftungswege werden durch die Aufnahme und Festsetzung in den Bauleitplänen rechtsverbindlich gesichert (z.B. als Grünfläche, Sport und Spielanlagen oder als landwirtschaftliche Fläche). Dafür kommen die Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 Abs. 1 BauGB in Betracht. Insbesondere über § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB können relevante Flächen von Bebauung freigehalten werden. ","Landschaftsplan\nBebauungsplan","x",null,null,"x",null,null,"a, d"]
[9,"Optimierte Gebäudeausrichtung durch …","Gebäude und Baumaterialien","Festsetzung der Gebäudeausrichtung im Bebauungsplan","Gebäudeausrichtung zur Nutzung der natürlichen Durchlüftungswege zur passiven Gebäudekühlung. Textliche Festsetzung im Bebauungsplan auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB.","Bebauungsplan","x",null,"x","x",null,null,"a, c, d"]
[10,"Verwendung geeigneter Baumaterialien","Gebäude und Baumaterialien","Verwendung heller, hitzeresistenter Materialien bei Renovierungs- und Neubaumaßnahmen ","Geeignete Baumaterialien zeichen sich aus durch:\n- Ermöglichung von  Dach-/ Fassadenbegrünung\n- Verwendung von stark reflektierenden Oberflächenmaterialien (Cool Colours) insbesondere bei Dächern (weiße Dächer) führt dazu, dass mehr Sonnenstrahlung reflektiert wird und die Bebauung sich weniger stark erwärmt\n- Reduzierung der Wärmespeicherkapazität durch Wärmeisolierung und geeignete Fassadenmaterialien und Baustoffe\nMit Hilfe einer Gestaltungssatzung gem. § 91 HBO können örtliche Regelungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen formuliert werden.","Information\nBebauungsplan\nSatzung ",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[11,"Entlastung der Bevölkerung in hitzebelasteten Stadtquartieren durch …","Menschliche Gesundheit","Einsatz mobiler Grünanlagen","Beispielsweise mit \"mobilen Planzen (Kübelpflanzen)\", welche in hitzebelasteten Stadtquartieren platziert werden.","Eigene Ausführung",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Installation und Betrieb öffentlicher Trinkwasserspender","Entsprechende Trinkwasserspender sollten insbesondere auf Plätzen mit hohem Publikumsverkehr wie öffentliche Plätze, ÖPNV-Haltestellen etc. zur Verfügung stehen.","Eigene Ausführung",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Empfehlungen zum hitzeangepassten Verhalten","Über Informationsmaterialien und Beratungsangeboten können Empfehlungen weitergegeben werden, z.B. zu folgenden Themen:\n- Angepasstes Lüftungsverhalten während der kühleren Nacht- und Morgenstunden\n- Das Vermeiden der Nutzung von wärmeabgebenden Geräten\n- Einsatz von Verdunklungen bei direkter Sonneneistrahlung ","Information\nBeratung",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Sensibilisierung und Schulung des Betreuungspersonals von empfindlichen Bevölkerungsgruppen","Informationsaktivitäten sind z.B.:\n- Informationsflyer für Betreuungspersonal bereitstellen\n- Informationsveranstaltungen für Betreuungspersonal im Themenfeld „Hitzegefahren durch den Klimawandel“ anbieten.\n- Verteilung von Informationen per Post, Rundmails oder der Homepage der Kommune","Information\nBeratung",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Installation technischer Beschattung","Insbesondere in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr wie Plätze, ÖPNV-Haltestellen etc.; durch Installation von Sonnensegeln in Fußgängerzonen; Sonnenschutzfolien auf transparenten Dächern, z.B. von Haltestellen. ","Konzepte (Hitzeaktionsplan)\nVorgaben Wettbewerbe, VEP",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Bereitstellung von klimatisierten Aufenthaltsräumen in öffentlichen Gebäuden","Bereitstellung von öffentlich zugänglichen Aufenthaltsräumen mit Ausgabe von kostenfreiem Wasser und eine grundlegende medizinische Versorgung durch das Rote Kreuz. Während der höchsten Hitzebelastung (14:00 Uhr bis 19:00 Uhr) könnten diese beispielsweise in Quartierzentren, Alterspflegeheimen, Kirchen oder Verwaltungsgebäuden eingerichtet werden. Durch einen Bring- und Holdienst der Betreuungs- und Sozialdienste ermöglicht es auch Personen mit eingeschränkter Mobilität die klimatisierten Aufenthaltsräume zu nutzen. Diese Maßnahme kann ggf. in einen Hitzeaktionsplan aufgenommen werden","Konzepte (Hitzeaktionsplan)\nEigene Ausführung\n",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Kühle-Orte-Karten und Apps","Im Falle von Hitzewellen könnte eine App auf Grundlage von Nutzerdaten Informationen über das individuelle Risiko, kostenfreie Trinkwasserentnahmestellen  und die nächstgelegenen kühlen Orte der Stadt (wie zum Beispiel Bibliotheken, Gemeinde- und Kulturzentren etc.) aufzeigen und eine Route dorthin berechnen.","Konzepte (Hitzeaktionsplan)\nEigene Ausführung",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[12,"Informationen über Hitzebelastungen am Arbeitsplatz (insb. Freiluftberufe)","Menschliche Gesundheit","Erste-Hilfe-Maßnahmen organisieren","Erste-Hilfe-Maßnahmen sollten in einem Handlungsplan mit klar definierten Verantwortlichkeiten festgelegt werden.","Konzepte (Hitzeaktionsplan)",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Bewusstsein und Aufklärung zur Hitzebelastung am Arbeitsplatz über verschiedene Informationskanäle schaffen","Geeignete Informationsaktivitäten sind z.B.:\n- Hitzeflyer bei Ärzten und in Apotheken auslegen\n- Rundmails an kommunale Angestellte sowie kooperierende Unternehmen, um auf die Gefahren extremer Hitzewetterlagen hinzuweisen\n- Mitteilungshefte und Homepages der Gemeinden nutzen","Information\nBeratung",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Hinweise an Gewerbebetriebe hinsichtlich Gebieten/Quartieren, bei denen Vorsorgemaßnahmen zum hitzeangepassten Arbeiten wichtig sind","Information der Gewerbebetriebe über die Räume mit besonderer Wärmebelastung und Information über geeignete Vorsorgemaßnahmen, z.B.:\n- Sensibilisierung der Mitarbeiter und Schärfung der Aufmerksamkeit\n- Anpassung der Arbeits- und Pausenzeiten (Beispielsweise die Pausenzeiten bei Freiluftberufen zwischen 11 Uhr und 15 Uhr (Sommerzeit in Deutschland) legen, um vor intensiver Sonnenstrahlung zu schützen)\n- Lockerung der Bekleidungsvorschriften\n- Bereitstellung von Getränken\n- Wärmequellen im Gebäude reduzieren oder vermeiden\n- Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung\n- Möglichst im Schatten arbeiten","Information\nBeratung",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[13,"Berücksichtigung von Hitzewellen als Szenario in der Alarm- und Einsatzplanung der Rettungsdienste ","Menschliche Gesundheit","Durchführen von regelmäßige Übungen","Übungen sollten mindestens Akteure einbinden der Feuerwehren, Not- und Rettungsdienste, Krankenhäuser, Ärzteschaft/Praxen. Diese Maßnahme kann ggf. in den Hitzeaktionsplan aufgenommen werden.","Konzepte (Hitzeaktionsplan)","x","x","x","x",null,null,"a, b, c, d"]
[null,null,null,"Integration der Hitzekomponente in existierende Pläne und Konzepte","Wichtig ist insbesondere die Sicherstellung ausreichender personeller, finanzieller und technischer Ressourcen während Hitzewellen. Diese Maßnahme kann ggf. in den Hitzeaktionsplan aufgenommen werden","Konzepte (Hitzeaktionsplan)","x","x","x","x",null,null,"a, b, c, d"]
[null,null,null,"Einrichtung eines \"Buddy-Systems\"","Während Hitzewellen werden angemeldete Personen angerufen und nach dem Wohlbefinden gefragt. Falls ein Anruf wiederholt nicht beantwortet wird, wird versucht auf anderen Wegen einen Kontakt herzustellen. Diese Maßnahme richtet sich primär an Personen über 75 Jahren. Die Anmeldung kann telefonisch, per Mail oder über die Sozialdienste erfolgen. Diese Maßnahme kann ggf. in den Hitzeaktionsplan aufgenommen werden","Konzepte (Hitzeaktionsplan)","x","x","x","x",null,null,"a, b, c, d"]
[14,"Berücksichtigung von thermischen Anforderungen bei Neubau- oder Modernisierungsmaßnahmen von sozialen Einrichtungen durch …","Menschliche Gesundheit","Berücksichtigung der Informationen über hitzebelastete Gebiete bei der Standortwahl von sozialen Einrichtungen","Eine Ansiedlung von sozialen Einrichtungen in hitzebelasteten Quartieren sollte möglichst vermieden werden.","Bebauungsplan",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Einbau von Sonnenschutzelementen zur Reduzierung der Wärmeeinstrahlung","Sonnenschutz kann erzielt werden durch z.B.:\n- Sonnenschutzelemente an Fenstern\n- Schattenspendende Überdachung\n- Keine großen Fensterflächen","Information\nBeratung\neigene Ausführung",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[null,null,null,"Verwendung heller, hitzeresistenter Materialien bei Renovierungs- und Neubaumaßnahmen ","Geeignete Baumaterialien zeichen sich aus durch:\n- Ermöglichung von  Dach-/ Fassadenbegrünung\n- Verwendung von stark reflektierenden Oberflächenmaterialien (Cool Colours) insbesondere bei Dächern (weiße Dächer) führt dazu, dass mehr Sonnenstrahlung reflektiert wird und die Bebauung sich weniger stark erwärmt\n- Reduzierung der Wärmespeicherkapazität durch Wärmeisolierung und geeignete Fassadenmaterialien und Baustoffe.\nMit Hilfe einer Gestaltungssatzung gem. § 91 HBO können örtliche Regelungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen formuliert werden.","Information\nBebauungsplan\nSatzung ",null,"x",null,null,null,null,"b"]
[15,"Erhalt klimarelevanter Ausgleichsräume","Raum- und Siedlungsstruktur","Sicherung der Kaltluftentstehungsgebiete","Hier kann z.B. geprüft werden, ob wichtige Kaltluftentstehungsgebiete über die Ausweisung als Schutzgebiet, z.B. des Landschaftsschutzes, hinsichtlich ihrer Nutzung gesichert werden können (keine Nutzungsänderung, keine Bebauung). Zur Identifizierung solcher Flächen können Themenkarten zum Stadtklima oder Fachgutachten zum Landschaftsplan eine Hilfestellung bieten.","Landschaftsplan\nFlächennutzungsplan","x",null,null,null,null,null,"a"]
[null,null,null,"Freihaltung des Übergangsbereiches zur Bebauung über entsprechende Darstellung im Landschaftsplan","An zentralen Stellen des Eintritts von Kaltluftströmungen in bebaute Bereiche sollten Grünstrukturen wie dichte Baumgruppen, Gehölze oder hohe Hecken möglichst vermieden werden. Dies kann im Landschaftsplan entsprechend dargestellt werden.","Landschaftsplan\nVorgaben Wettbewerbe, VEP","x",null,null,null,null,null,"a"]
[null,null,null,"Sicherung der Fließwege in Richtung Siedlung","Hier kann z.B. geprüft werden, ob wichtige Kaltlufbahnen über die Ausweisung als Schutzgebiet, z.B. des Landschaftsschutzes, verbindlich als unbebaubar definiert werden können. Zur Identifizierung solcher Kaltluftbahnen können Themenkarten zum Stadtklima oder Fachgutachten zum Landschaftsplan eine Hilfestellung bieten.","Landschaftsplan\nFlächennutzungsplan","x",null,null,null,null,null,"a"]
[16,"Sicherung einer angemessenen Durchgrünung und Gestaltung der Baugrundstücke","Raum- und Siedlungsstruktur","Multifunktionale Nutzung von Flächen","Zur Klimaanpassung sollten verschiedene Funktionen wie beispielsweise Regenwasserbewirtschaftung und Verdunstungskühle durch in der Fläche gehaltenes Niederschlagswasser bis hin zum Aufenthalts- und Erholungsraum, Raum für Spiel und Sport und Lebensraum für Pflanzen und Tiere bei der Planung verknüpft werden, um den Flächenverbrauch klimarelevanter Flächen zu minimieren.","Landschaftsplan\nFlächennutzungsplan\nVorgaben Wettbewerbe, VEP",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Festsetzung von Freiflächenanteilen bzw. reduzierter Versiegelung im Bebauungsplan","§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ermöglicht ausdrücklich Festsetzungen zum Schutz des Bodens, z.B. über die Einschränkungen der Versiegelung von Grundflächen (Stellplatzflächen, Zufahrten und Wegen) aus Gründen des Bodenschutzes wie aus Gründen der Anreicherung des Grundwassers. Darüber kann u.a. die Verwendung von wasser- und luftdurchlässigen Unterbauten und Aufbau (z.B. mit Rasensteinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) geregelt werden.","Bebauungsplan\nVorgaben Wettbewerbe, VEP",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,null,"Festsetzung der Größe und Ausgestaltung von Verkehrsflächen auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. ","Bebauungsplan",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,null,"Festsetzung der Unzulässigkeit von Stellplätzen, Garagen oder sonstigen Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen auf Grundlage von § 12 Abs. 6 u. § 14 BauNVO. ","Bebauungsplan",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,null,"Festsetzungen zur Errichtung von Stellplätzen und Garagen ausschließlich im Bereich der überbaubaren Grundstücksfläche, also in Geschossen der baulichen Anlage (z.B. Untergeschoss) auf Grundlage von § 12 Abs. 4 u. Abs. 5 BauNVO. ","Bebauungsplan",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,null,"Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl) auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 4 Nr. 1/4 BauNVO.","Bebauungsplan",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,null,"Festsetzung der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksfläche auf Grundlage von §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB.","Bebauungsplan",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Rechtsverbindliche Festsetzung im Bebauungsplan für  die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern in einem Bebauungsplangebiet oder Teilen davon ","Eine Festsetzung ist auf Grundlage des  § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB in Verbindung mit § 178 BauGB möglich.","Bebauungsplan\nVorgaben Wettbewerbe, VEP",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[17,"Förderung einer angemessenen Durchgrünung und Gestaltung der Baugrundstücke","Raum- und Siedlungsstruktur","Multifunktionale Nutzung von Flächen","Zur Klimaanpassung sollten verschiedene Funktionen wie beispielsweise Regenwasserbewirtschaftung und Verdunstungskühle durch in der Fläche gehaltenes Niederschlagswasser bis hin zum Aufenthalts- und Erholungsraum, Raum für Spiel und Sport und Lebensraum für Pflanzen und Tiere bei der Planung verknüpft werden, um den Flächenverbrauch klimarelevanter Flächen zu minimieren.","Landschaftsplan\nFlächennutzungsplan\nVorgaben Wettbewerbe,VEP",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Förderung der Entsiegelung privater Flächen ","Die Festsetzung von Entsiegelungsmaßnahmen für Flächen, die künftig nicht mehr als Bau- oder Verkehrsflächen genutzt werden (sollen), kann als bodenschützende Ausgleichsmaßnahme über § 9 Abs .1 Nr. 20 BauGB festgesetzt werden. Hier ist zu beachten, dass solche Maßnahmen aufgrund potenzieller Entschädigungsforderungen nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen.","Bebauungsplan",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,null,"Möglichkeit der Verpflichtung zur Beseitigung einer baulichen Anlage bzw. versiegelten Fläche, wenn diese den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht mehr entsprechen und ihnen nicht angepasst werden können (Rückbau- und Entsiegelungsgebot § 179 BauGB)","Bebauungsplan",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Vorgabe der Pflanzenarten im Grünordnungsplan bzw. Bebauungsplan auf Basis entsprechender Artenlisten der Landschaftsplanung","Plätze und Freiflächen mit einer guten Grünstruktur und insbesonderen schattenspendenden Bäumen sollten explizit als erhaltenswert ausgewiesen werden. Dies kann insbesondere im Landschaftsplan erfolgen, muss bei Bedarf dann auch in Bebauungspläne übernommen werden (z.B. durch § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen).","Landschaftsplan\nBebauungsplan",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[18,"Entwicklung einer stadtklimatisch günstigen Freiflächenstruktur","Raum- und Siedlungsstruktur","Aufwertung öffentlicher und privater Flächen, Erhalt und Anlage von Mikroparks / einer Mikropark\"struktur\"","Viele kleinere Grünflächen können über ihre Summenwirkung und bei insgesamt ausreichender Anzahl zu einer Verminderung thermischer Belastungen bzw. des Wärmeinsel-Effektes beitragen. Wichtig ist, dass sie entsprechend vernetzt und stadträumlich sinnvoll angeordnet sind, z.B. an die großen Durchlüftungswege angebunden sind. Die gesamtstädtische Betrachtung erfolgt im Landschaftsplan, ggf. auch im Flächennutzungsplan.","Landschaftsplan\nFlächennutzungsplan","x","x","x","x",null,null,"a, b, c, d"]
[null,null,null,"Definition von Orientierungswerten zur Durchgrünung im Landschaftsplan","Über entsprechende Kennzahlen und quantitative Messgrößen für die Durchgrünung im Landschaftsplan (gesamstädtische Betrachtung) erfolgt eine Sicherstellung einer ausreichenden Frei- und Grünflächenversorgung. Die Orientierungswerte werden dabei auf die Einwohner bezogen (6 bis 15 m² Grünflächenbedarf pro Einwohner), auch die Erreichbarkeit und nutzungsbezogene Mindestgrößen spielen eine Rolle.","Landschaftsplan\nVorgaben Wettbewerbe, VEP","x","x","x","x",null,null,"a, b, c, d"]
[19,"Schaffung von Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebieten","Raum- und Siedlungsstruktur","Rückbau von ungenutzten Baukörpern","Durch den Rückbau von ungenutzten Baukörpern ist es möglich die dadurch gewonnene Fläche als Frischluft- bzw. Kaltluftentstehungsgebiet aufzuwerten. Möglichkeit der Verpflichtung zur Beseitigung einer baulichen Anlage bzw. versiegelten Fläche, wenn diese den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht mehr entsprechen und ihnen nicht angepasst werden können (Rückbau- und Entsiegelungsgebot) über § 179 BauGB.","Bebauungsplan und entsprechende Anordnung","x",null,null,"x",null,null,"a, d"]
[null,null,null,"Textliche Festsetzung der Verwendung durchlässiger Versiegelungsmaterialien im Bebauungsplan","Dadurch kann Niederschlagswasser in der Fläche gehalten werden, wodurch Verdunstungskühle entstehen kann. Dies kann im Textlichen Teil festgehalten werden (Bspw.: \"Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Stell- und Parkplätze sowie Fahr- und Gehwege auf den privaten Grundstücken nur in wasserdurchlässiger Ausführung (Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil, Rasensteine, Schotterrasen o.ä.) zulässig.\"","Bebauungsplan","x",null,null,"x",null,null,"a, d"]
[20,"Freihaltung von Transportbahnen für Frischluft- und Kaltluftzufuhr","Raum- und Siedlungsstruktur","Festsetzung der Mindestgröße von Baugrundstücken im Flächennutzungsplan bzw. Bebauungsplan","Die Festsetzung der Mindestgröße von Baugrundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) kann auf Basis der Analyse der Kaltluftströme die Durchlüftungsmöglichkeit eines Gebietes fördern. In der Begründung zum Flächennutzungsplan (§ 5 Abs. 5 BauGB) bzw. in der Begründung zum Bebauungsplan (§ 9 Abs. 8 BauGB) ist auf die lokalklimatische Bedeutung der betreffenden Flächen für die Frischluftversorgung des Siedlungsraumes besonders einzugehen.","Flächennutzungsplan\nBebauungsplan ","x",null,"x","x",null,null,"a, c, d"]
[null,null,null,"Vorgaben zur Freihaltung von Transportbahnen im Bebauungsplan festlegen","Die Freihaltung der Transportbahnen kann auf Basis der Analyse der Kaltluftströme  durch bspw. die Festsetzung der Grundstücksgröße, der Bauweise (§ 22 Abs. 1, 2 BauNVO) und der überbaubaren Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 1 i. V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO), sowie der Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 4, 5 i. V. m.  § 18 Abs. 1 BauNVO) im Bebauungsplan festgelegt werden.","Bebauungsplan\nVorgaben Wettbewerbe, VEP","x",null,"x","x",null,null,"a, c, d"]
[null,null,null,"Anpassung der baulichen Dichte in klimatisch sensiblen Bereichen durch Festlegung im Bebauungsplan","Die bauliche Dichte wird u.a. beeinflusst durch die bebaubare Grundfläche (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 19 BauNVO), Anordnung und Größe der Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) und Anordnung und Größe der Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB). ","Bebauungsplan","x",null,"x","x",null,null,"a, c, d"]
[null,null,null,"Minimierung von negativen Beeinträchtigungen bei unvermeidbaren baulichen Querungen ","Beispielsweise sind Talquerung durch Brücken verträglicher als in Form von Dämmen.","Fachplanung","x",null,"x","x",null,null,"a, c, d"]
[21,"Klimafunktion von Flächen für angrenzende Siedlungsräume beachten","Raum- und Siedlungsstruktur","Berücksichtigung der Klimafunktionen bei der Stadtentwicklung","Über ein entsprechendes Fachgutachen zum Landschaftsplan kann die Berücksichtigung von klimarelevanten Funktionen zwischen unterschiedlichen Siedlungsräumen sichergestellt werden. ","Landschaftsplan","x",null,null,null,null,null,"a"]
[null,null,null,"Entscheidungsgrundlage zum klimagerechten Flächenmanagement erstellen","Erstellung eines Konzeptes zum klimagerechten Flächenmanagement als Entscheidungsgrundlage für die Innen- und Außenentwicklung der Kommune. Dabei werden insbesondere die funktionalen Beziehungen der Flächen zueinander dargestellt. Bei der Erstellung können Fachgutachten zum Landschaftsplan oder Themenkarten zum Stadtklima als hilfreiche Grundlage dienen. ","Landschaftsplan\nFlächennutzungsplan","x",null,null,null,null,null,"a"]
[null,null,null,"Kooperation mit angrenzenden Kommunen zur Sicherung von Flächen mit Bedeutung für Frisch-/Kaltluftversorgung","Beispielsweise durch die Schaffung langfristig gültiger Absprachen zwischen benachbarten Kommunen z. B. für das Freihalten von Frischluftschneisen oder Kaltluftentstehungsgebieten über kommunale Grenzen hinweg.","Konzepte","x",null,null,null,null,null,"a"]
[22,"Optimierte Oberflächengestaltung zur Verminderung der Aufheizung und Erhöhung der Strapazierfähigkeit ","Mobilität und Verkehr","Verwendung heller, hitzeresistenter Materialien","Beispielsweise:\n- Die Verwendung von stark reflektierenden Oberflächenmaterialien (Cool Colours) insbesondere bei Straßenbelägen führt dazu, dass mehr Sonnenstrahlung reflektiert wird.\n- Verzicht auf Dünnschichtbeläge bzw. an strapazierten Punkten robustere grobkörnige Straßenbeläge verwenden\n- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge zur Nutzung der Verdunstungskühle","Fachplanung\nEigene Ausführung",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Reduzierung von versiegelter Fläche ","Beispielsweise durch:\n- (Teil-)Entsiegelung von Parkplätzen\n- Begrünung von Gleisanlagen","Eigene Ausführung",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[null,null,null,"Verschattung von Verkehrsflächen","Beispielsweise durch schattenspendende Begrünung von Straßen, Parkplätzen und anderen Verkehrsflächen. Bei der Verwendung von Straßenbäumen als schattenspendende Begrünung sollte bei stark befahrenen Straßenschluchten darauf geachtet werden, dass ausreichend Abstand zwischen den Bäumen eingeplant wird, sodass die Baumkronen nicht den lokalen Luftaustausch behindern. Des Weiteren sollte eine hitze- und schadstofftolerante Bepflanzung gewählt werden.","Fachplanung\nEigene Ausführung",null,"x","x",null,null,null,"b, c"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Grün- und Freiflächennutzung"]
[null,null,"Menschliche Gesundheit"]
[null,null,"Raum- und Siedlungsstruktur"]
[null,null,"Mobilität und Verkehr"]
["x"]
[]
[null,null,"Gebäude und Baumaterialien"]