Formular 8/1: Emissionsquellen und Emissionen von Luftverunreinigungen

Das Formular 8/1 gilt in Verbindung mit den Definitionen und Erläuterungen des Beiblattes.

K a m i n h ö h e n b e r e c h n u n g	Zusatz-/Gesamtemission	R e i n i g u n g s-	E m i s s i o n e n	E m i s s i o n s-
E m i s s i o n s q u e l l e	A	A r t d e r E n t s t e h u n g	E m i t t i e r t e S t o f f e	e i n h e i t	d a u e r
Nr.	Rechtswert/East	Durch-	Höhe	B	Z	D	Abgas-	Stoffnummern der Formulare 7/1-7/4 sollen	Nr.	Abscheide-	Massen-	Massen-
Hochwert/North	messer	C	G	AA ...	Tempe-ratur	Volumen-strom	den Bezeichnungen in ( ) nachgestellt werden	grad	konzen-tration	strom
ETRS89/UTM	cm	m	D	X1	ºC	m³/h	%	mg/m³	kg/h	h/d	d/a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Besondere anlagenspezifische Betriebsvorgänge (Spalte 7):

X1:
X2:
X3:

Beiblatt zu Formular 8/1: Erläuterungen

Jede Emissionsquelle ist mit einer Nr. (z. B. E 3) zu versehen, die einheitlich in Fließbildern, Emissionsquellenplänen, Gebäudebezeichnungen und auch in Emissionserklärungen gemäß 11. BImSchV zu verwenden ist. Jede Nummer darf pro Anlage nur einmal vergeben werden. Soweit Stoffe nach den Anhängen II-IV der Störfall-Verordnung emittiert werden könnten, sind auch Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventile und Berstscheiben (S 1, S 2, S 3 etc.) in die Tabelle einzubeziehen.

Die genaue Lage jeder Emissionsquelle soll im Gauß-Krüger-Koordinatensystem als 7-stellige Ziffer in Form von Rechtswerten (R-Werte) und Hochwerten (H-Werte) angegeben werden. Alternativ können auch die East/North-Werte des Lagebezugssystems ETRS89/UTM verwendet werden. Der East-Wert ist achtstellig. Die ersten beiden Stellen (Zonenkennziffer) lauten in Hessen immer „32“.

Innendurchmesser des Auslasses oder äquivalenter Innendurchmesser der Querschnittsfläche in cm

Höhe der Emissionsquelle über dem Gelände (die Höhe über dem Gebäude muss aus dem Emissionsquellenplan ersichtlich sein)

Berechnung der Quellenhöhe:

Mindesthöhe oder Anwendung der 20°-Regel gemäß 5.5.2 Abs. 1 TA Luft

Antragsunterlagen ist eine nachvollziehbare Schornsteinhöhenberechnung gemäß 5.5.3/5.5.4 TA Luft beigefügt

Mindesthöhe nach TA Luft 86 für bestehende Anlagen gemäß 5.5.5 TA Luft

Abschnitt 8 der Antragsunterlagen enthält Erläuterungen des hier vorliegenden Sonderfalls

Wird beantragt, daß ein zusätzlicher Abgasstrom über eine bereits vorhandene Emissionsquelle bzw. Abgasreinigungseinrichtung geleitet werden soll, so sind in aufeinanderfolgenden Zeilen die zusätzlichen Emissionen des beantragten Projektes (Kennbuchstabe Z) und die gesamten resultierenden und übrigen Emissionen (Kennbuchstabe G) aufzuführen. Letzteres dient der Prüfung, ob die Abgasreinigung nach Aufnahme des zusätzlichen Abgases insgesamt dem Stand der Emissionsminderungstechnik entspricht bzw. ob Wechselwirkungen zwischen den emittierten Stoffen möglich sind (z. B. Aerosolbildung).

Die Betriebsvorgänge, die zu den Emissionen an der betreffenden Emissionsquelle führen, sind soweit möglich wie folgt zu typisieren:

D	=	bestimmungsgemäßer Dauerbetrieb der angeschlossenen Betriebseinheit(en) (100 % Auslastung)

AA	=	Abfahremission bei Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung

An	=	Anfahren

Ab	=	Abfahren

AT	=	Atmung aufgrund von Temperaturschwankungen

B	=	Befüllen, Entleeren, Entspannen, Evakuieren, Fördern

RA	=	Regeneration der Abgasreinigungseinrichtung

X1/2	=	Besondere Anlagenspezifische Betriebsvorgänge

Die besonderen anlagenspezifische Betriebsvorgänge X1, X2 und X3 (z. B. Rußblasen, Abblasen von Sicherheitsventilen oder Berstscheiben) sind ggf. unterhalb der Tabelle des Formulars 8/1 zu erläutern.

Mittlere Temperatur des Abgases an der Übertrittsstelle zur Atmosphäre

Volumenstrom des Abgases umgerechnet auf 273,15 K und 101,3 kPa und nach Abzug des Feuchtegehaltes (soweit nicht anders vermerkt)

Alle relevanten im Abgas enthaltenen Stoffe sind geordnet nach den Stoffklassen der TA Luft aufzuführen. Die Stoffnummern der Komponenten (vergl. Formulare 7/1, 7/2, 7/3, 7/4) sollen der Stoffbezeichnung in Klammern nachgestellt werden

Zählnummer der Abgasreinigungseinheit gemäß Formular 8/2.

Abscheidegrad in Prozent für den emittierten Stoff bzw. die Stoffklasse

Für jeden Betriebsvorgang ist die maximal zu erwartende Massenkonzentration als Halbstundenmittelwert und bezogen auf das Abgasvolumen bei 273,15 K und 101,3 kPa nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf anzugeben. Es sollen realistische Prognosen auf der Basis der beantragten Technologie abgegeben werden. Bei Verbrennungsanlagen ist der Bezugswert für Sauerstoff in Volumenprozent anzugeben.

Masse der emittierten Stoffe pro Betriebsstunde.
Die angegebenen Werte müssen mit dem Produkt aus Spalte 9 und Spalte 13 übereinstimmen. Ferner müssen sie mit den Mengenbilanzen im Abschnitt 7 zusammenpassen. Abweichungen sind in Abschnitt 7 zu erläutern (z. B. Differenz zwischen Mittel- und Maximalwerten).

Emissionsdauer pro Tag in Stunden

Anzahl der Tage pro Jahr, an denen mit Emissionen zu rechnen ist